**SCHEDA DI PRESENTAZIONE PEREVENTIVO FASE ESPLORATIVA PER L’ INDIVIDUAZIONE DELL’ OPERATORE ECONOMICO PER AFFIDAMENTO DIRETTO SUL M.E.P.A.**

***All. 1 Offerta economica***

***AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL I.I.S. S. “ F. DE SANCTIS”***

***SANT’ ANGELO DEI LOMBARDI***

Oggetto: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi

– Next Generation EU - **CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961 P-12664 “ Una generazione cooperativa e collaborativa” CUP: J64D23000430006.**

**DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE PREVENTIVO**

# FORNITURA ARREDI INNOVATIVI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riepilogo richiesta (descrizione tecniche minime)** | **Quantità** | **Eventuale proposta migliorativa** | **Importo comprensivo Iva inclusa** |
| Tavolo riunini 640x164x74 colore Struttura Argento - 2 Top access con gambe a ponte- Canalina passacavi - Coppia Gambe, coppia panneli per tamponamento gamba ponte, predisposizione impianto elettrico per il collegamento di Notebook e personal Computer - Predisposizione al collegamento impianto Video tramite HDMI | **1** |  |  |
| Poltrona visitatori sch.basso con braccioli integrati e top in polipropilene,4 gambe in tubolare di acciaio, retroschienale in polipropilene | **26** |  |  |
| Armadio in lamiera Dimensioni 100x50 200 H - N. 2 Porte Battenti - LAMIERA SPESSORE 8/10 - VERSIONE MONOBLOCCO SALDATO - STRUTTURA COLORE GRIGIO CHIARO RAL 7035 COPPIE ANTE COLORE da decidere | **25** |  |  |
| Cartelliera a 20 caselle con serratura singola con porta cassetta colore a scelta - Struttura realizzata in lamiera di acciaio 8/10 pressopiegata e adeguatamente rinforzata. I fianchi sono realizzati anch’essi in lamiera 8/10 e sono rinforzati nella parte inferiore e sono dotati dei quattro spigoli esterni verticali raggiati. Verniciatura realizzata a polveri colore grigio RAL7035. Serratura singola per cassetto | **2** |  |  |
| Parete divisoria mobile con porta - Dimensione LATO A (320x300) LATO B (210X300) Porta da 80 Apertura SX, Spessore cm 10 - Struttura Metallica in Profili di Alluminio e Rivestimento in MDF, bordo della Melammina - Compreso di Trasporto, installazione e Fissaggio alle pareti esistenti. - Predisposizione all'interno delle Pareti di Impianto elettrico e canalizzazioni a scomparsa per l illuminazione del vano creato. | **1** |  |  |
| Vetrina dim 360x45 H 200 - Composta da N. 4 Mobile H198,4 a giorno, top sp.mm. 18 Struttura in Legno - Ante alta in vetro per l intera altezza H.191,6 con serratura - Piani in Vetro - Colore Struttura a scelta | **1** |  |  |
| Totale fornitura che è da intendersi come unico lotto (si ricorda  che il minor prezzo determina la scelta del contraente) | | |  |

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_